Transmission des données CTD d’Almofront 2 au SISMER et à BDJGOFS

Les données disponibles sont sur le site ftp anonymous de L. Prieur

ftp oceane.obs-vlfr.fr
anonymous
votre email
cd /pub/prieur/almof2arch

Vous avez accès à deux rapports :
-	le rapport de fin de campagne, corrigé par rapport à celui transmis à bord de l’Atalante, rapfin.doc. Ce rapport décrit les différentes opérations réalisées.
-	le rapport transmis a proof fin 1999 sur l’état d’avancement des travaux (format pdf), sous le dossier rproof20.

Ensuite apparaissent différents dossiers qui correspondent à des résultats de sonde CTD à l’exception des fichiers de surface dans le dossier ficsurf.

Dossier ficsurf : contient toutes les informations obtenues à partir des thermosalinographes, de la centrale météo de l’Atalante. et de la centrale d’acquisition. Dans le fichier docsurf.doc se trouve la description succincte des différents fichiers.

Dossiers shetint5,towint5, ctdint5 : Ils contiennent les fichiers interpolés tous les 5 mètres selon le format standard L. Prieur J. Raunet. Dans le répertoire progs se trouvent un exemple de programme fortran pour lire les fichiers ascii. Ces fichiers contiennent une en tête auto documentée, donnant en particulier le fichier données original, la position (en degrés minutes et centièmes) et diverses informations sur la sonde utilisée en même temps que les informations météo. L’inventaire de ces répertoires est trouvé dans les fichiers correspondant, invent.tow, invent.shet, invent.ctd.
Noter que lors de cette campagne, trois sondes SBE911plus distinctes ont été utilisées.

Les autres dossiers ctdvalid, towvalid et shet valid contiennent les mêmes stations que les répertoires des fichiers interpolés, mais pour les valeurs P, Tin situ et S, de chaque séquence d’acquisition. le programme de lecture fortran fourni dans progs doit être adapté à chaque répertoire car les fichiers contiennent en plus des valeurs P, T, S les valeurs originales des capteurs auxiliaires, oxygène, fluorescence, atténuation de la lumière, bioluminescence. Les valeurs brutes de ces capteurs sont seules transmises, alors que pour P, T, et S il s’agit de valeur validées. Une harmonisation entre les sondes est nécessaire pour  les valeurs  de S si l’on désire une calibration très précise. . La sonde SBE 911 de la CTD rosette sert de référence (calibration pré et post campagne). Un décalage 0.0037  PSU doit être appliqué en positif à cette sonde, d’après la comparaison avec le mesures de salinité sur échantillon et d’après les fiches de calibration avant et après campagne. Aucun décalage n’est à appliquer sur la sonde du towyo.

Les fichiers correspondent soit à une descente +1 alors dans l’index de l’entête a la ligne correspondante, soit à une montée. Nous conseillons de prendre pour l’instant uniquement les fichiers descente.