Mission Name : takapm005b
Platform : Amundsen
CRUISE ID : GREENEDGE
[Predeployment Configuration Sheet](http://www.oao.obs-vlfr.fr/BD_FLOAT/CONFIGURATION/takapm005b.txt)

WMO : 4901803
TYPE : PROVORIV
SN : OIN15-S5-09
SIM : 8988169214001029919
IMEI : xxx

PI : Marcel Babin
Project : NAOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SENSOR | MODEL | PARAMETER | SN |
| CTD | SBE41CP | Pressure | 6712 |
| CTD | SBE41CP | Temperature | 6712 |
| CTD | SBE41CP | Salinity | 6712 |
| CHLA | ECO3 | Chlorophyll-A | 3788 |
| CDOM | ECO3 | CDOM | 3788 |
| BACKSCATTERING | ECO3 | BACKSCATTERING | 3788 |
| Radiometer | OCR504 | Ed\_380 | 40352 |
| Radiometer | OCR504 | Ed\_412 | 40352 |
| Radiometer | OCR504 | Ed\_490 | 40352 |
| Radiometer | OCR504 | PAR | 40352 |
| Altimeter | PSA-916 | Distance | 65144 |
| Optode | DO4330 | Dissolved Oxygen | [2006](http://www.oao.obs-vlfr.fr/BD_FLOAT/CALIBRATION/DO4330/4901803_2006_CALIB_DO.zip) |

Data are available at Coriolis ftp site

ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/argo/dac/coriolis/4901803/