Mission Name : takapm014b
Platform : Amundsen
CRUISE ID : GREENEDGE
[Predeployment Configuration Sheet](http://www.oao.obs-vlfr.fr/BD_FLOAT/CONFIGURATION/takapm014b.txt)

WMO : 6902668
TYPE : PROVORIV
SN : OIN15-S5-14
SIM : 8988169234000798264
IMEI : xxx

PI : Marcel Babin
Project : NAOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SENSOR | MODEL | PARAMETER | SN |
| CTD | SBE41CP | Pressure | 7581 |
| CTD | SBE41CP | Temperature | 7581 |
| CTD | SBE41CP | Salinity | 7581 |
| CHLA | ECO3 | Chlorophyll-A | 4056 |
| CDOM | ECO3 | CDOM | 4056 |
| BACKSCATTERING | ECO3 | BACKSCATTERING | 4056 |
| Radiometer | OCR504 | Ed\_380 | 40384 |
| Radiometer | OCR504 | Ed\_412 | 40384 |
| Radiometer | OCR504 | Ed\_490 | 40384 |
| Radiometer | OCR504 | PAR | 40384 |
| Altimeter | PSA-916 | Distance | 67083 |
| Optode | DO4330 | Dissolved Oxygen | [2376](http://www.oao.obs-vlfr.fr/BD_FLOAT/CALIBRATION/DO4330/6902668_2376_CALIB_DO.zip) |

Data are available at Coriolis ftp site

ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/argo/dac/coriolis/6902668/